	项目名称
	余杭院区高性能移动医疗网络系统

	一
	项目概况及内容

	1.2
	项目内容：
计划采购需求内容包含核心交换机2台，汇聚交换机4台，24口POE交换机44台， 48口POE交换机9台，无线AP 1000台，无线控制器及授权 2套，光模块一批，网管软件 1套，POE供电网线线材一批。


	二
	主要功能及技术要求

	2.1
	(1) 网管软件  1套
主要参数：管理本次项目设备，用于拓扑图管理，配置管理，设备状态管理等
(2) 核心交换机2台（中心机房）
[bookmark: _Hlk229239065][bookmark: _GoBack]  交换容量≥ 100Tbps，包转发率≥76500Mpps，实际配置：业务/交换槽数量≥6个，冗余主控、冗余模块化电源。实配100G光接口数≥4，40G光接口数≥8，万兆光接口≥48 
(3) 汇聚交换机4台（汇聚机房） 
单台主要参数：
交换容量≥ 4.6Tbps，包转发率≥1980Mpps，40/100GE QSFP28端口≥4，万兆光接口≥48，扩展插槽≥2
(4)  24口POE交换机  44台（楼层弱电井） 
单台主要参数：交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps，PoE功率≥400W
硬件配置：10/100/1000BASE-T PoE+电口≥24，万兆SFP+口≥4
(5) 48口POE交换机  9台（楼层弱电井） 
单台主要参数：交换容量≥670Gbps，转发性能≥200Mpps，硬件配置：GE端口≥48，万兆SFP+口≥4, PoE功率≥700W
硬件配置：10/100/1000BASE-T PoE+电口≥48，万兆SFP+口≥4
(6)  放装AP  988台（会议室，病房，大厅） 
单台主要参数：工作模式：整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，整机协商速率：整机接入速率≥6.4Gbps，接口：固化≥2个2.5GE电接口(接口不复用)
(7) 高密AP  12台（门诊大厅） 
单台主要参数： 工作模式：整机采用三频6流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，整机协商速率：整机接入速率≥6.4Gbps，接口：≥3个可同时使用接口，其中1个2.5G PSFP光口兼容SFP，1个100/1000M/2.5G电口,1个100/1000M电口
(8) 无线控制器及授权 2套（汇聚机房） 
主要参数：管理AP数：支持最大管理AP数≥2000，吞吐量≥40Gbps，管理AP授权配置：配置冗余电源；配置支持管理不小于本项目中所有AP的管理授权，硬件接口：万兆SFP+口≥4，千兆电口≥16，千兆光口≥8
(9) 光模块  1批 
主要参数：
配套万兆单模光模块220个 ，用于POE交换机与汇聚交换机互联；
40G多模光模块16个 ，用于汇聚交换机与核心交换机互联；
万兆多模光模块16个，用于AC控制器与网络连接

(10)  无线AP供电网线线材，布放施工及维护 1套 
服务（服务范围、周期、技术支持及响应要求，上一期维保服务记录及评价）
提供5年硬件及技术维保。




