浙江大学医学院附属妇产科医院
院内采购文件

项目名称：三院区安防设备新国标升级改造项目



项目编号：CGZX-HQGC-20260820
日期：2026年8月
第1部分 采购公告
根据国家及浙江省有关文件精神和医院有关政策，我们坚持公开、公平、公正和诚信的原则，欢迎满足要求的供应商前来参与本项目采购。
一、项目编号：CGZX-HQGC-20260820
二、项目概况：
根据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会与2026年1月28日联合发布的《中华人民共和国国家标准医学安全防范要求》意见，规定了医院安全方法的重要部位和区域、总体防范要求、人力防范要求、实体防范要求、电子防范要求和安全方法系统技术要求，全面医院安全方法系统的建设与管理，需对各院区重点区域开展视频及入侵报警系统专项改造工作，本项目采购设备清单、详细技术参数、配套商务服务等相关要求详见本采购文件第二部分招标需求章节。
三、响应要求：
1、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。
2、提供自采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图。
3、参与公司必须承诺所有数据要求真实可靠，如发生所供货物、服务与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
4、不接受联合体响应，不允许分包和转包。
5、响应文件一正三副（固定装订，不强制要求胶装），档案袋密封，于采购现场统一递交。
[bookmark: _GoBack]6、采购时间定于2026年8月28日下午14:00，地点：浙江大学医学院附属妇产科医院（杭州市学士路1号）1号楼13楼1305会议室，报名截止日期为2026年8月27日下午16:00（报名以邮件为准，邮件标题请注明项目编号及所投项目，邮件内容请注明响应公司名称、授权人姓名及联系方式等，采购文件将以邮件形式发送）。邮箱：zdfy_cgzx_csy@163.com，联系电话：0571-89991090 陈老师
7、以上事项均为必须项，任何一项不满足均取消响应资格。
第2部分 [bookmark: _Toc467176683]采购内容及需求

本次项目为浙江大学医学院附属妇产科医院三院区安防设备新国标升级改造项目，详细情况如下： 
一、服务范围
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]本项目位于浙江大学医学院附属妇产科医院湖滨院区、钱江院区、余杭院区，在医院重要部位和区域实施视频监控及入侵报警系统整体升级整改。
二、采购控制价：99600元，超过控制价的报价无效。
本项目报价采用工程量清单方式计价，工程量按实结算。工程结算造价以审计部门的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。结算审核(发包人初审及审计部门终审)时审查费用由发包人、承包人按浙价服[2009]84号文件计取，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由承包人支付。
（1）设备的安装、调试及实施过程中需要的相关附件配件、辅助设施设备、专用工具、技术支持和服务、验收、维护维保等相关服务、合理的利润、各种税、风险费等完成本项目需要的全部费用。
（2）实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。
三、具体技术要求
1. 采购清单及技术参数要求
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	8防区分线报警主机
	台
	19
	8防区分线报警主机 8个板载有线防区，1路继电器输出（最高可扩展至8路）
一体式设计，自集成LCD 键盘
支持通过网络、电话线传输报警数据
支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录、1500条用户管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志
支持2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略
支持定时布撤防（日常计划、优先计划）
支持Contact ID protocol，支持话机复用
支持1个安装员用户、1个主用户、15个操作用户
支持16个远程管理用户，6个远程数据通道
支持警号输出、键盘电源防反接和过流保护
支持远程升级,远程导入导出配置参数
支持硬件复位
	参照或优于海康威视，大华

	2
	双鉴壁挂探测器
	台
	48
	双鉴壁挂探测器 规格：12m / 85.9° 全范围PIR辅以24GHz微波探测10m内10Kg 防宠支持自动灵敏度和数字温度补偿光学密封，下视窗保护9 - 16 V宽电压和防反接保护顶装/墙装/万向支架支持、CCC认证
	参照或优于海康威视，大华

	3
	400万像素彩色半球摄像机
	台
	4
	400万像素彩色半球摄像机 技术参数：最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps；支持越界侦测，区域入侵侦测
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m；支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风；符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	参照或优于海康威视，大华

	4
	200万像素彩色半球摄像机
	个
	15
	200万像素彩色半球摄像机 技术参数：最高分辨率≥3200 × 1800 @20 fps；支持越界侦测，区域入侵侦测
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m；支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风；符合IP66防尘防水设计，可靠性高（设备利旧）
	参照或优于海康威视，大华

	5
	400万像素彩色半球摄像机
	个
	14
	400万像素彩色半球摄像机 支持绊线入侵，区域入侵
采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出 400万(2560×1440)@25fps，最大可输出 400万(2688×1520)@20fps
支持 H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 30米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警 2进 2出，音频1进1出，最大支持 256G Micro SD卡
支持麦克风
支持 DC12V/PoE 供电方式，支持 12V电源返送，最大电流 165mA,方便工程安装
支持 IP67、IK10 防护等级
	参照或优于海康威视，大华

	6
	报警编程键盘
	个
	8
	报警编程键盘 技术参数：显示屏：配备≥128×64 分辨率的 LCD 屏，屏幕尺寸≥ 56.27 毫米 ×38.35 毫米（即 2.22 英寸 ×1.51 英寸），可清晰显示系统状态等信息。按键：包含 0 - 9 数字键，还有菜单、上下调节、*、# 等功能键，同时配备火警、医疗求助、布防、旁路及确认键，满足多种操作需求。指示灯：设有 5 个直观指示灯，分别对应区域状态、故障、布防 / 撤防、网络及通信状态，方便快速判断系统运行情况。
	参照或优于海康威视，大华

	7
	485扩展模块
	个
	8
	485扩展模块 技术参数：支持12VDC供电和标准PoE供电。
本地支持8路报警输入，支持2路继电器输出。
支持多种尾线电阻接入方式(0EOL,1EOL,2EOL,3EOL).
支持三种尾线电阻阻值(2.7K,4.7K和6.8K).
支持将开关量信号转为TCP/IP网络数据与报警主机通讯。
支持接入RS-485型报警键盘和RS-485型扩展输入输出模块，每路RS-485最多接入4台设备。支持离线缓存。支持远程升级。
	参照或优于海康威视，大华

	8
	双防区扩展模块
	个
	4
	双防区扩展模块 1、规格：总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA
	参照或优于海康威视，大华

	9
	86盒型紧急按钮
	个
	11
	86盒型紧急按钮 规格：标准86面板，高端大气
防火ABS阻燃外壳
触点模式：常开/常闭
	参照或优于海康威视，大华

	10
	拾音器
	个
	3
	拾音器 技术参数：采用高灵敏度全指向性震膜电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；采用专业音频处理技术，有效防止语音信号失真及衰减；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质；通过欧盟CE标准，美国FCC认证；数字降噪、人声增强
	参照或优于海康威视，大华

	11
	交换机
	个
	8
	5口交换机其中4个千兆PoE电口，1个千兆电口,交换容量：10Gbps，包转发率：7.44Mpps,符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率35W,PD功率智能检测系统级过载保护,支持桌面/壁挂式安装,支持6KV防浪涌
	参照或优于海康威视，大华

	12
	双绞线缆
	米
	2000
	1.网线 UTP-Cat6
	/

	13
	配线
	米
	1000
	1.电源线 RVV2*1.0
	/

	14
	配线
	米
	500
	1.电源线 RVV4*1.0
	/

	15
	配管
	米
	300
	1.名称:配管
2.材质:JDG25
	/

	16
	配管
	米
	500
	1.名称:配管
2.材质:PVC25
	/

	17
	接线盒
	个
	95
	1.钢制接线盒安装
	/

	18
	原有吊顶拆除安装恢复
	项
	1
	1.根据本项目现场情况，对原有吊顶拆除或开孔，待管线安装到位后恢复，注意成品保护，如有破损或无法恢复，需原材质原规格恢复
	/

	19
	零星配件
	批
	1
	1.包括支架、扎带，标签纸、胶布、水晶头等
	/



2. 服务要求
(1) 工期要求：15日历天
(2) 质保期：验收合格后至少3 年。
质量保证期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换过的零部件相应重新计算质量保证期。质量保证期满后设备的维修保养另行商定，维修材料按成本计价。质量保证期满后，如业主有要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。
(3) 日间施工工作不得影响院内正常办公，半数区域施工需夜间进行。
(4) 施工应符合相关规范要求，涉及穿墙开孔部位后期应作好防火封堵处理。
(5) 供应商针对本项目提供整体方案，满足用户提出的采购需求并结合现场条件能给出优化的解决方案。
(6) 提供技术支持和售后服务方案，售后服务的具体地点，售后服务响应时间，售后维修保养和服务标准所包含的内容。
(7) 供货商对故障保修的响应：质保期内设备故障应在8小时内响应。
3. 安装调试要求
(1) 本次采购的设备，供应商应保证能够与现有医院平台无缝对接。
(2) 成交供应商应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试，响应文件中应提供详细的施工组织设计文本。合同签订后供应商应指定负责本项目代表，负责协调乙方在项目全过程的各项工作，如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。
(3) 成交供应商应于合同签订后5日内完成最终设计。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。设备的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。
(4) 供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器表等。
(5) 安装设备的安全技术、环境保护等应按国家及杭州市有关现行规定及采购人、监理（如有）的要求执行。供应商须服从采购人、监理（如有）等有关方面的指挥监督。
(6) 安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能，低烟无卤。
(7) 安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。
(8) 安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人、监理参加，并做了记录和信息反馈。
(9) 各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。
4.  验收要求
最终验收将在设备安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。当满足以下条件时，采购人才会认为验收合格：
(1) 安装工作结束；
(2) 外观检查完成；
(3) 试运转工作结束；
(4) 综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；
(5) 技术资料、安装和测试资料齐全。

第3部分 评审办法

一、总则
评审采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
供应商评审综合得分=商务技术分+价格分
商务技术分按照评审小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=（评审小组所有成员评分合计数）/（评审小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

二、评审内容及标准
（一）资信、商务及技术部分（60分）
	序号
	评审内容
	分值

	1
	2023年1月1日至响应文件递交截止时间，供应商具有同类项目业绩，响应文件中每提供一个业绩证明材料（合同复印件加盖供应商公章）得1分，本项最高得3分。
	3分

	2
	1.投标人提供的采购的配件材料均为原厂原装正品保证的承诺或原厂相关证明，能提供原厂证明的，得2分（承诺函格式自拟），否则不得分。
2.与原有安防各系统的兼容性、匹配性承诺，有此承诺的得3分（承诺函格式自拟），否则不得分。
	5分

	3
	供应商针对本医院安防系统勘察情况是否全面、合理，具有针对性，针对是否可以快速胜任本项目的技术工作和组织措施情况进行评分。
	2分

	4
	拟派项目组成员情况（拟派项目负责人情况及人员专业配备情况；人员数量安排合理性情况。）
	5分

	3
	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中的各项保障措施等。
	5分

	4
	根据供应商针对本项目货物技术参数响应情况：完全响应或优于采购文件技术参数的，得15分；技术参数条款存在负偏离的，每一项负偏离扣2分，扣完为止。
	15分

	5
	供应商提供的整体方案、具体实施方案是否全面、合理、具有针对性，能否满足采购需求并结合现场条件给出优化方案。
	10分

	6
	供应商承诺质保期3年的得1分，3年以上每增加一年得1分，最高得5分。
	5分

	7
	供应商应提供本项目的服务响应时效服务，故障或维修处理措施服务保障，现场或远程服务方案，重大故障服务服务保障方案（重点关注发生无法继续使用的故障后，供应商提供的产品延保、产品召回、产品更换等增值服务）和定期巡检服务。
	10分




（二）价格部分（40分）
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评审基准价/报价）×40%×100


附件1、
报价一览表
                                                          
	序号
	采购内容
	总报价（元）
	质保期（年）

	1
	
	
	



	

                 
供应商名称：（盖章）                          日期：    年   月   日
55

2

附件2、
报价明细表
金额单位：     人民币（元）

（按工程量清单报价,清单附后）


法定代表人或授权委托人签名：        
供应商盖章：                          
日  期：          
 
2

