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第一章 采购公告
浙大妇院院内采购公告（项目编号：CGZX-HQHW-20260820）

根据国家及浙江省有关文件精神和医院有关政策，我们坚持公开、公平、公正和诚信的原则，欢迎满足要求的供应商前来参与本项目采购。
 
1、 项目编号：CGZX-HQHW-20260820
2、 项目概况：钱江院区智慧消防系统采购，预算金额8万元。
3、 响应要求：
1、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。
2、提供自采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图。
3、参与公司必须承诺所有数据要求真实可靠，如发生所供货物、服务与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
4、不接受联合体响应，不允许分包和转包。
5、响应文件一正三副（固定装订，不强制要求胶装），档案袋密封，于采购现场统一递交。
6、采购时间定于2026年8月28日下午15:30，地点：浙江大学医学院附属妇产科医院（杭州市学士路1号）1号楼13楼1305会议室，报名截止日期为2026年8月27日下午16:00（报名以邮件为准，邮件标题请注明项目编号及所投项目，邮件内容请注明响应公司名称、授权人姓名及联系方式等，采购文件将以邮件形式发送）。邮箱：zdfy_cgzx_csy@163.com，联系电话：0571-89991090 陈工
7、以上事项均为必须项，任何一项不满足均取消响应资格。




第二章 采购内容及需求
一、项目简介
浙江大学医学院附属妇产科医院二期建设范围内目前尚未配置相应的电子巡查、消防水压监测、火警与监控联动等功能。为确保钱江院区整体消防安全与治安防控体系的完整性、连续性，为钱江院区二期项目增配消安一体管理系统前端设备及配套设施。
1、现场踏勘
建议供应商自行现场踏勘，以了解钱江院区智慧消防系统具体安装场地的现场条件及现场情况，踏勘联系人：彭浙杭 ，15168391244。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。
2、技术标准和规范
供应商在设计、供货、安装、调试、检测、验收、售后服务等各个环节中，均应达到或优于国家和行业的最新技术标准和规范。
3、货物总体要求
（1）供应商提供的货物需完成与现有系统的对接集成、测试运行等工作，相关费用包含在投标报价中。
（1）供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准要求。
（2）供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准要求。
（3）所有货物在检验时必须完好，无破损。数量、质量及性能不得低于采购文件中提出的要求。
（4）货物外观清洁，标记编号，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期等信息。
（5）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。
（6）所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
（7）采购人可委托通过相关资质认证的检测部门对生产过程和最终交付的产品进行相关检测，检测费用由中标人承担，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由中标人负责。
4、运输、保管、保险
（1）中标人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。
（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由中标人负责。
（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。
5、安装、调试、验收
（1）货物中涉及接强弱电的安装均由中标人完成、安装所用电材料不能低于建筑物内同一规格材料的质量、档次，要求电末端必须能正常使用（通电），质量、安全符合国家相关规定。由于中标人现场查勘、测量数据不准确，造成生产的货物在现场无法安装或匹配的，中标人无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。
（2）中标人应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。
（3）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与中标人及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同、设计图纸及有关附件要求进行。
（5）验收标准
5.1、所供产品的规格、数量、技术参数符合采购文件投标人投标承诺及合同约定的要求。
5.2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
5.3、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5.4、采购文件投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
6、售后服务
（1）供应商须在货物交付验收合格之日起，提供硬件不少于 5年的质保期（即免费保修期），平台5年运维服务（包含钱江一期，二期），质保范围包含钱江智慧消防系统项目内所有的软件和设备。
（2）供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。
（3）保修期内，中标人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，中标人必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达采购人指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响采购人的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，中标人提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，中标人必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整或搬迁，中标人免费提供设计布局指导及拆装服务。
（4）超过免费质保期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，中标人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。
（5）中标人负责对采购人的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训，包括中标人在投标文件和询标时做出的其他书面承诺的培训。
（6）供应商服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
7、供货及安装：接到采购人通知后7天内供货，30天内安装完毕交付采购人使用。
8、质量保证
在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；
（b）贬值处理：由双方合议定价；
（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
9、培训
（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。
（2）投标人应提供相应的培训计划。
（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。
10、其他说明
（1）采购内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使采购人可以接受。
 （2）供应商须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。
（3）如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对货物技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其技术参数不被评审小组认可的风险由投标人自行承担。

二、货物需求一览表及技术规格要求
	序号
	设备模块
	单位
	数量
	技术参数要求

	1 
	点位数据实施
	宗
	1
	需要对医院二期工程在用的火灾自动报警系统消防点位、视频监控点位数据（总点位数不超过11000个）进行整理核对，将点位的名称、编码、位置等信息在平台中进行维护，同时在平面图进行位置的标注。

	2 
	压力变送器
	套
	6
	采集精度：±2%FS@25℃；
量程：0-1.6Mpa
测量介质：油、水、气体及其他与不锈钢兼容的介质
过载：全量程两倍；
输出信号：4-20mA；
螺纹接口：G1/2
电气连接：直接出线，线长不少于五米

	3 
	物联网数据采集传输终端
	套
	6
	供电电压：220VAC
使用温度：-20~80°C  0~100%RH
信号输入：4~20mA
供电接口：3 芯航插 GX12，线序定义 L，N，EARTH
传感器接口：4 芯航插 GX12，(和 3 芯电源航插防呆)标注线序信号(使用套管线缆)，航插预留 1米母头，1米带屏蔽
显示方式：不带显示，设备正面具有6个状态指示灯

	4 
	4G物联网卡
	张
	6
	4G物联网卡，30M/月 

	5 
	消防巡查芯片
	张
	470
	UHF+NFC，含表面数码印刷+盖膜贴纸，二维码数据关联NFC芯片数据，序列号数据关联UHF芯片数据

	6 
	安防巡查芯片
	张
	110
	UHF+NFC，含表面数码印刷+盖膜贴纸，二维码数据关联NFC芯片数据，序列号数据关联UHF芯片数据

	7 
	手持机
	台
	3
	1、硬件配置
•‌处理器‌：高通八核2.0GHz CPU
•‌系统‌：Android 11.0系统
•‌存储‌：≥4GB+64GB，支持Micro SD卡扩展至256GB

	8 
	安装服务
	宗
	1
	软硬件部署安装调试服务



三、验收标准
1、 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分包括软件等，均不会侵犯任何第三方的知识产权。任何第三方对本合同标的主张知识产权的，均由乙方承担全部责任。甲方先行承担责任的，有权向乙方追偿。
2、 在乙方进行维护与技术支持时，根据乙方要求，指定配合工作的员工，提供必要的设备,配合检查软件系统运行是否正常。
3、文件中关于技术规格、选材等要求描述中出现不一致的，则以要求高的或货物价值高的为准。供应商提供产品须满足或优于采购文件中技术及品牌要求，如提供优于采购文件中技术及品牌的，须提供有力的比对质检报告。

[bookmark: OLE_LINK6]四、验收标准
1、所供产品的技术规格符合采购文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。
2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
4、采购文件供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。


















第三章 评审办法
（一）技术、资信及商务部分（60分）
	序号
	评审内容
	分值

	1
	2023年1月1日至响应文件递交截止时间，供应商具有同类项目业绩，响应文件中每提供一个业绩证明材料（合同复印件加盖供应商公章）得1分，本项最高得5分。
	5分

	2
	投标人具备信息安全管理体系证书的得2分；（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖公章。）
投标人具有智慧消防类软著证书的，得2分。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖公章。）
	4分

	3
	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中的各项保障措施等。
	5分

	4
	根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得16分。指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。
	16分

	5
	供应商提供的整体方案、具体实施方案是否全面、合理、具有针对性，能否满足采购需求并结合现场条件给出优化方案。
	10分

	6
	供应商承诺质保期5年的得1分，每增加 1 年得1分，最高得5分。
	5分

	7
	根据售后服务的具体内容和措施（包括质保期内的售后服务、本地化服务能力、对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况及质保期满后的售后服务具体方案）、售后维护机构和人员配备、技术培训及技术服务等综合评分。
	10分

	8
	拟派项目组成员情况（拟派项目负责人情况及人员专业配备情况；人员数量安排合理性情况。）
	5分



（二）价格部分（40分）
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
报价得分=（评审基准价/投标报价）×40%×100

报价一览表

项目编号：                                                单位：元
	序号
	采购内容
	总报价（人民币元）

	1
	
	


注：本项目为交钥匙包干价。

	

                 
                       供应商名称：    （盖章）                                             
                    日期：    年   月  日
55
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常用配件清单报价
报价明细表
项目名称： 钱江院区智慧消防系统
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	点位数据实施
	
	
	
	
	

	2
	压力变送器
	
	
	
	
	

	3
	物联网数据采集传输终端
	
	
	
	
	

	4
	4G物联网卡
	
	
	
	
	

	5
	消防巡查芯片
	
	
	
	
	

	6
	安防巡查芯片
	
	
	
	
	

	7
	手持机
	
	
	
	
	

	8
	安装服务
	
	
	
	
	





注：供应商可根据实际情况自拟表格。




供应商名称：   （盖章）              日  期：          

