**浙江大学医学院附属妇产科医院**

**钱江院区（一期）工程项目餐梯采购与安装比选**

浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区（一期）经浙发改设计〔2018〕28号文同意建设，并已列为浙江省重点建设项目。项目建设规模一期工程总建筑面积124923平方米。本期工程设置床位600张，新建医疗功能用房、科研用房、后勤保障用房及相应配套设施等，建设地址位于杭州市萧山区钱江世纪城 U-02 地块，东至民和路，南至济仁路，西至金鸡路绿化带，北至丰二路，计划于2021年建成。

本次项目为浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区（一期）工程项目餐梯采购与安装比选，详细情况如下：

1. **服务范围：**

 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区（一期）工程项目餐梯采购与安装工程包括1台餐梯设备价款、运输费、保险费、安装调试费、井道整改、技术服务与培训、技术资料提交和质保期内的维修保养，货到工地之卸车费、吊装费、井道脚手架搭建费以及相关电梯验收费用及质保期内的电梯年度定检费（电梯检验及年度定检均由投标人负责办理相关手续，保证通过质检部门验收）。

**二、单位资格要求：**

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具备特种设备生产许可证资质。

**三、质保期、培训、维修及服务：**

质保期不少于2年；

技术人员至少2人进行操作、维修的培训。培训时间及地点由招标人指定，投标人须无条件配合，培训相关费用包含在总价中，投标人不得以此为由向招标人收取其它与培训相关的费用。

**四、选择方式：**

比选。

**五、预算控制价：** 6 万元。超过采购预算的投标为无效投标。

**六、付款方式：**

合同签订后7个工作日内招标人向投标人支付合同总价30%，货到招标人后7个工作日内，经招标人查验清点无误后，招标人向投标人支付合同总价的30%，项目验收完毕后7个工作日内招标人向投标人支付合同总价35%，剩余合同总价的5％的作为质量保证金，待质保期满后30个工作日内通过特种设备监管部门验收合格后无息退还（若无扣款）。

付款前，投标人需提供相应发票，卖方逾期交付发票的，买方有权拒绝付款，并不承担任何责任，并有权要求卖方继续履行合同义务。

**七、工程要求**
 （一）、设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合（但不局限于）以下标准，如有最新标准，按新标准执行。

GB25194-2010《餐梯制造与安装安全规范》标准

GB10060-93《电梯安装验收规范》

《特种设备安全监察条例》（国务院第549号）

电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

电梯技术条件（GB10058）

电梯试验方法（GB10059）

电梯电气设备安装验收规范(GB50182)

电梯用钢丝绳（GB8903）

 “电梯手册” (JJ49)

电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 (GB50182)

高层民用建筑设计防火规范（GB50045）

浙江省消防部门的条例

现行其他相关标准和技术规范

投标人采用其它标准和规范时，应在谈判响应文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

（二）技术规格：

（1）控制系统：按钮控制

操作系统：单台控制

额定载重量：200kg

停 层 站：2/2/2

额定速度：0.4m/s

电梯要求：动力电源——交流三相380V，50HZ

照明电源——单相220V，50HZ

（2）出入口设计

出入口尺寸：800mm宽×1200mm高

门框：发纹不锈钢

出入口门：上下直分门

材质：发纹不锈钢

出入口指示器、按钮：层楼数码显示

（3）轿厢设计

轿厢净尺寸：800mm宽×750mm深×1200mm高

轿厢壁：发纹不锈钢

厅门：上下直分门，材质：发纹不锈钢

轿厢地板、顶板：发纹不锈钢

轿厢操作盘：不锈钢面板、按钮

轿厢位置指示器：附于呼梯盒上（数码显示）

（4）建筑结构参数

井道净尺寸：1260mm宽×1360mm 深

顶楼高度：5200mm

底坑深度：1200mm

**以上及其他相关尺寸参数由投标人现场踏勘获得为准。**

（5）标准配备

1、集选单速 2、无司机、每层层外操纵

3、自动平层、手动开门 4、PLC电脑控制

5、层门、轿门安全联锁保护功能 6、断相、错相保护功能

7、开关门状态指示 8、电铃呼叫

9、到站报鸣 10、楼层数字显示

11、基站锁机

（6）安全装置

1、供电系统断相、错相保护装置

2、超越上、下极限工作位置时的保护装置

3、超越上、下端站工作位置的限位保护装置

4、层门锁与轿门电气连锁装置

5、停电或电气系统发生故障时，手动松闸，盘车移动轿厢的装置

6、马达过热保护装置

7、制动装置

8、缓冲装置

9、厅门机械连锁装置

（7）紧急通讯功能

1、警铃（轿顶）

（8）其它安全及维护功能

1、厅门触点 2、保护接地

3、检修运行（控制柜内） 4、维修用外开门三角钥匙

5、底坑急停开关

（9）信息功能

1、运行方向显示 2、轿厢外位置指示

3、投标人负责办理电梯的特种设备验收合格报告及电梯使用标志

（10）厅外操纵箱

1、不锈钢面板（基站集中控制）

（11）驱动系统：采用有齿轮涡轮蜗杆曳引驱动

（三）工期（交货期）：

收到招标人供货通知后30个自然日内货到安装工地，到货后20个自然日内完成安装调试完毕，并验收合格。

（四）现场情况及安装坏境

（1）招标人不组织现场踏勘。投标人认为必要时，可自行踏勘、了解安装和使用环境、周边情况等，以获得一切与本次采购过程和报价和实施有关的情况，并将与此相关的一切费用均包含在总报价中，成交后，不得再以现场及周边各种不利因素为由要求增加支付；提供产品及供货安装施工等时应考虑相应的环境与条件。

投标人如需进入施工现场踏勘的，务必严格遵守招标人及安装现场的各项管理制度和规定，并自行协调与相关单位的关系，自行承担一切风险、责任、费用等。

（2）本次餐梯项目需由投标人制订详细的、合理的实施计划，实施过程必须严格遵守总包单位各项管理制度和规定。安装施工过程的时间安排和现场要求须无条件服从招标人的工作需要，由此引起各种措施费、人员和施工机具进出场费等各种费用因素均由投标人充分考虑并包含在总报价中，无论是否在报价表中列明，均视作已考虑各单价、合价、总报价中。

各类施工不利因素均需要投标人自行考虑，并将需要的费用包含在报价中，无论是否在报价表中单列，均视作投标人已充分考虑各种不利的因素和条件，成交后招标人不再就此增加支付。

（3）投标人对现场的安全生产、人员和设备的安全、第三者责任风险等负全责；投标人需要按照相关规定办理需要的一切保险。

**八、评审说明：**

 1、本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 40 分、资信和技术分60分，总分最高者中标。

 2、比选时间：2021年1月18日下午2点30分（北京时间）。

 3、请于2021年1月18日下午2点30分（北京时间）（报价单递交截止时间）前将报价单和投标文件（须盖单位公章）密封交至浙江大学医学院附属妇产科医院1号楼14楼会议室。

**九、项目联系人：**

孙工 联系电话：0571-89992373

浙江大学医学院附属妇产科医院

2021年1月11日

**附件1**

**评分细则**

**（一）**资信和技术分60分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **分值** |
| 1 | 对投标人综合实力、技术力量等对本项目实施的有利程度进行横向对比综合评分。 | 0～2分 |
| 2 | 如代理商参加本项目的比选，提供制造商针对本项目的授权书的加2分，不提供不得分；制造商参加本项目比选，本项目得2分。 | 0-2分 |
| 3 | 项目业绩:自2017年1月1日至截止时间以来具有同品牌电梯业绩的，每提供一个同类业绩证明材料的得1分，未提供的不得分，本项最高得分不超过4分。证明材料：合同或中标（成交）通知书或业主证明材料，要求证明材料能体现电梯品牌型号，复印件须加盖投标人公章。 | 0～4分 |
| 4 | 投标人管理体系认证情况：具有质量管理体系认证证书，且证书在有效期内的得1分；具有环境管理体系认证证书，且证书在有效期内的得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内的得1分；本项得分可累计，最高不超过3分。（须提供证书复印件加盖公章，未按要求提供的不得分。） | 0～3分 |
| 5 | 根据投标人针对本项目货物技术响应情况横向对比综合评分 | 电梯品牌市场占有率等情况进行横向对比综合评分。 | 优：4～5分良： 2～3分一般：0～1分 |
| 根据电梯配置的控制系统技术参数的性能、先进性等优劣情况横向对比进行排序：完全响应比选文件需求的得3分，其它技术参数存在负偏离的，每一项负偏离扣1分，直至本项分数扣完为止。 | 0～3分 |
| 根据电梯出入口设计、轿厢设计技术参数的性能、先进性等优劣情况横向对比进行排序：完全响应比选文件需求的得3分，其它技术参数存在负偏离的，每一项负偏离扣1分，直至本项分数扣完为止。 | 0～3分 |
| 根据电梯标准配备、安全装置技术参数的性能、先进性等优劣情况横向对比进行排序：完全响应比选文件需求的得3分，其它技术参数存在负偏离的，每一项负偏离扣1分，直至本项分数扣完为止。 | 0～3分 |
| 根据投标人针对电梯其他技术参数的响应情况进行综合评分：完全响应比选文件需求的得3分，其它技术参数存在负偏离的，每一项负偏离扣1分，直至本项分数扣完为止。 | 0～3分 |
| 6 | 产品供货、现场安装调试计划的合理性、有利于按时按要求交货的各种承诺、保障措施和有利条件等有利于项目及招标人的情况。 | 优：4～5分良： 2～3分一般：0～1分 |
| 7 | 质量保证措施及承诺，检验、验收等采用或依据的标准、规范由评标委员会横向对比进行综合评分。 | 优：4～5分良： 2～3分一般：0～1分 |
| 8 | 售后服务 | 售后服务方案的详细程度及优劣情况、故障维护响应的及时性及对招标人的有利程度。 | 0-4分 |
| 质保期外每承诺延长一年质保期得2分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 按投标人单位所在地或固定售后服务机构及其人员配置、资质等有利有利于招标人的情况。（提供营业执照或固定售后服务机构的资料） | 0～3分 |
| 有利于招标人及项目实施、有利于投用后产品维保的各种有利条件和承诺。 | 0～3分 |
| 根据维保内容以及零配件报价一览表的全面性以及优惠程度进行综合评分。 | 0-3分 |
| 9 | 电梯维保星级 | 根据最新一期（杭州市特协文件的通报），投标人的维保单位按分类得分：五星级的得4分；四星级的得3分，三星级的得0.5分。其余均不得分，不在以上检查单位名单内的不得分。投标时需另行提供原件（或公证件），原件（或公证件）与投标文件中的复印件不一致或者提供彩打件的或者原件（或公证件）均未提供的不得分。 | 0-4分 |
| 10 | 主要产品属于《节能产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料的，得0.5分，否则不得分；主要产品属于《环保产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料的，得0.5分，否则不得分。  | 0～1分 |

**（二）价格部分（20-40 分）**

当有效报价服务商数量少于或等于5家，评标基准价为各有效报价的平均价；当有效报价服务商数量大于5家，评标基准价为去掉一个最高价和一个最低价之后其他各有效报价的平均价。

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.2分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.4分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

投标文件的商务标评分不足20分的，计为20分。

**附件2：**

**报价表**

 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区（一期）工程项目餐梯采购与安装比选 |
| 总报价 |  |

法定代表人或授权委托人签字：

服务商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

2017年(含)以来类似项目业绩表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 签约日期 | 合同总价 | 用户联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）： 法定代表或授权代表（签字）：

年 　　月 　　 日

**注：以上业绩须附合同或中标（成交）通知书复印件作为证明材料**