	设备基本需求-调研

	项目名称
	冰箱及冷柜等一批

	一
	基本要求

	1.1
	用途：用于保存试剂或药品或检验标本或血液等，包括低温冰箱、医用冷藏冰箱、冷冻冰箱、冷藏冷冻冰箱等类型。

	二
	主要功能及参数

	设备一冷藏冰箱：4度陈列柜，玻璃门单开门，药品冷藏柜，容量大于等于300升。

设备二冷藏冷冻冰箱：总容量大于等于280升，上下开门，具有冷藏冷冻功能，冷藏温控范围为2-8度，制冷方式为风冷，两侧散热。

设备三冷冻冰箱：立式冷冻柜，侧开门，容量大于等于300升，纯冷冻功能。

设备四冷藏冰箱：冰箱总容量大于等于700升，玻璃门对开门，温控2-8度，用于存储样本和药品等。

设备五药品阴凉柜：药品阴凉柜，符合GSP要求，大屏幕显示和控制参数，控温范围8-20度，容量大于等于600升，拥有湿度控制功能，30-80％RH。


	三
	主要配置及附件

	设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单）
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