各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。
	设备基本需求表

	项目名称
	动态心电图机

	一
	基本要求

	1.1
	用途：动态心电图采集、分析、诊断

	1.2
	数量：15

	二
	主要功能及参数

	1. 可以进行动态心电图采集、分析、诊断；
2. 信号采样通道为标准12导联，信号采样频率≥ 100HZ；
3. 主机可实时观察各导联的心电信号，信号可实时同步至医生端；
4. 储存容量≥1G；
5. 可连续工作时间≥24小时；
6. 主机体积小，重量≤150克；
7. 软件功能需具备数据读取、回放功能，监测时可及时监测异常心搏信号。
8. 提供主机样机以及配套耗材到现场
9. 须能提供注册证附页证明材料或技术白皮书如实证明上述需求中的功能参数

	三
	主要配置及附件

	动态心电图机盒子，导联线，SD记忆卡（提供详细配置清单）

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期（含配件）≥ 2年            

	4.2
	提供超出质保期后每年保修价格

	4.3
	[bookmark: _GoBack]提供核心配件及易损件名称、价格清单，  比如导联线，记忆卡

	4.4
	提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）；

	4.5
	提供预估的交货时间

	五
	配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码

	5.1 
	



