各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。
	设备基本需求表

	项目名称
	宫腔镜蠕动泵

	一
	基本要求

	1.1
	用途：通过液体的灌注，使子宫腔充分膨胀，用于宫腔镜检查和治疗的设备。

	1.2
	数量：4

	二
	主要功能及参数

	1. 蠕动泵，非气体加压泵；
2. [bookmark: _GoBack]可调节预设压力；
3. 具备自动报警功能；
4. 具备压力不足时，设备自动运行，到达设定压力时，设备自动停止的功能;
5. 若可以，尽量提供主机样机以及配套耗材到现场，无法提供样机的也请提供实物操作视频现场展示。
6. 须能提供注册证附页证明材料或技术白皮书如实证明上述需求中的功能参数

	三
	主要配置及附件

	宫腔镜蠕动泵
冲洗器（液体管路）

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期（含配件）≥ 2年            

	4.2
	提供超出质保期后每年保修价格

	4.3
	提供核心配件及易损件名称、价格清单  

	4.4
	提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）；

	4.5
	提供预估的交货时间

	五
	配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码

	5.1 
	冲洗器（液体管路）



