**各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。**

|  |  |
| --- | --- |
| **设备基本需求表** | |
| **项目名称** | 进腹刻录设备 |
| **一** | **基本要求** |
| 1.1 | 用途：用于术中实时超高清智能采集并存储图文与音视频，支持直播示教 |
| 1.2 | 数量：2 |
| **二** | **主要功能及参数** |
| 1. 该设备主要用于手术室，可匹配开腹及腔镜等手术，术中实时超高清智能采集并存储图文与音视频，支持直播示教，整机软硬件支持一键开机； 2. 立柱可移动伸缩臂式机架结构； 3. 横向可调节伸缩臂，支持摄像头可伸至无影灯下； 4. 平衡臂支持任意位置悬停； 5. 静音脚轮带刹车制动； 6. 高清摄像机(≥4K摄像)； 7. 无线遥控器； 8. 具有拍照、录音、微视频、画面冻结、音量大小调节以及频闪模式调节功能； 9. 配有鼠标、键盘、拾音器； 10. 提供显示器尺寸（≥27寸）和分辨率（≥4k）； 11. 显示器可旋转； 12. 本地录像存储容量≥4T； 13. 具备图片及视频拍摄存储与传输功能； 14. 支持HDMI、DVI信号接入、支持对接医院内网； 15. 可建立多个用户独立账户，方便管理； 16. 支持微视频和全程视频的无声及有声采集； 17. 支持图片视频在采集时实时导出； 18. 支持图片、视频一键导出。 | |
| **三** | **主要配置及附件** |
| 摄像头  显示器  刻录系统主机  专用遥控器  鼠标键盘  设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） | |
| 四 | **售后服务要求** |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年 |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单 |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | **配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码** |
| 5.1 |  |